{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","12.5 (6)"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","9.52"]
["","Газ","НД","мм","15.9"]
["","Дренаж","НД","мм","26"]
["Номинальная эффективность","EER","","","2.61"]
["","Годовое потребление энергии","","kWh","2,395"]
["","COP","","","3.24"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","D"]
["","","Нагрев","","C"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","14.6 (7)"]
["Примечания","","","","(1) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума."]
["","","","","(2) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука."]
["","","","","(3) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении."]
["","","","","(4) - Теплопроизводительность применяется только для совместного использования с наружными блоками с тепловым насосом"]
["","","","","(5) - Для дренажного трубопровода наружного блока необходим комплект обвязки дренажных труб (дополнительный)."]
["","","","","(6) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(7) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(8) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]