{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG71M7V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","kW","","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Охлаждение помещений","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","377","380","416","423","379","387"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","1,537","1,589","2,438","2,540","2,324","2,421"]
["Производительность по отоплению","Ном.","","kW","","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","A+++ ~ D"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","","6.32","6.27","8.00","7.86","8.77","8.60"]
["","Класс энергоэффективности","","","","A++","A++","A++","A++","A+++","A+++"]
["Отопление (Умеренный климат)","SCOP/A","","","","4.28","4.14","4.48","4.30","4.70","4.51"]
["","Класс энергоэффективности","","","","A+","A+","A+","A+","A++","A+"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]