{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG100L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQSG100L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG125L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQSG125L8Y1B","FDXM60F3V1B / FDXM60F3V1B / RZQSG125L8Y1B"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","4.80","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","693","652","875","875","875"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["","Класс энергоэффективности","","","B","A","B","B","B"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","7.10","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Класс энергоэффективности","","","A","A","A","A","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,616","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(3) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]