{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB9 / RXM25R5V1B9","FFA35A2VEB9 / RXM35R5V1B9"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","2.50","3.40"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","3.20","4.20"]
["Номинальная эффективность","EER","","","4.57","3.81"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","273","446"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A"]
["","","Нагрев","","A","B"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","3.40"]
["","SEER","","","","6.38"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","186"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","3.10"]
["","SCOP/A","","","","4.10"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","1,058"]
["Примечания","","","","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]