{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / RZQG125L8Y1B"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","кВт","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","467","467","467","652","652","652","652","824","824","824"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","6.00","6.00","6.00","11.30","11.30","11.30","11.30","12.71","12.71","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Класс энергоэффективности","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,211","2,211","2,211","4,164","4,164","4,164","4,164","4,683","4,683","4,683"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.38","3.38","3.38","3.58","3.87","3.87","3.58","3.72","3.99","3.61"]
["Примечания","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]