{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFQ-B9V / RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFQ25B9V1B / RXS25K2V1B","FFQ25B9V1B / RXS25K3V1B","FFQ35B9V1B / RXS35K2V1B","FFQ50B9V1B / RXS50K2V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","2.50 (3)","2.50 (3)","3.4 (3)","4.7 (3)"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","","","6.35","6.35"]
["","Газ","НД","мм","","","9.5","12.7"]
["","Дренаж","OD","мм","","","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","365","365","650","900"]
["","EER","","","3.43","3.43","2.62","2.61"]
["","COP","","","3.48","3.48","2.81","2.81"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","D","D"]
["","","Нагрев","","B","B","D","D"]
["Производительность по отоплению","Ном.","","kW","3.20 (4)","3.20 (4)","4.5 (4)","5.5 (4)"]
["Примечания","","","","(1) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]
["","","","","(2) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]
["","","","","(3) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(4) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(5) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]