{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":61,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA140AVEB / RZQG125L8Y1B","FHA100AVEB / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA60AVEB9 / FHA60AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA100AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA60AVEB99 / FHA60AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA100AVEB8 / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB8 / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA60AVEB98 / FHA60AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA71AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB8 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG140L7Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG140L7Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG140L7Y1B"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40","13.40","13.40"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.86","6.86","5.10","5.10","5.10","6.86","5.10","6.86","5.10","5.10","5.10","6.86","6.86","5.10","5.10","6.22","6.22","6.22"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","347","347","467","467","467","347","467","347","467","467","467","347","347","467","467","1,292","1,292","1,292"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40","13.40","13.40"]
["","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A++","A++","A","A","A","A++","A","A++","A","A","A","A++","A++","A","A"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","7.60","7.60","6.00","6.00","6.00","7.60","6.00","7.60","6.00","6.00","6.00","7.60","7.60","6.00","6.00","11.61","11.61","11.61"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.32","4.32","3.80","3.80","3.80","4.32","3.80","4.32","3.80","3.80","3.80","4.32","4.32","3.80","3.80","4.22","4.22","4.22"]
["","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A+","A+","A","A","A","A+","A","A+","A","A","A","A+","A+","A","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2,463","2,463","2,211","2,211","2,211","2,463","2,211","2,463","2,211","2,211","2,211","2,463","2,463","2,211","2,211","3,851","3,851","3,851"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","890","","","","","890","","","","","","","890"]
["","EER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.82","3.82","3.30","3.30","3.30","3.82","3.30","3.82","3.30","3.30","3.30","3.82","3.82","3.30","3.30","2.92","2.92","2.92"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.13","","","","","4.13","","","","","","","4.13","","","3.63","3.63","3.63"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A","","","","","A","","","","","","","A"]
["","","Нагрев","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A","","","","","A","","","","","","","A"]
["Производительность по отоплению","Ном.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","7.50","","","","","7.50","","","","","","","7.50","","","15.50","15.50","15.50"]
["Примечания","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","","","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Охлаждение помещений","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","245.96"]
["Отопление (Умеренный климат)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","165.87"]