{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / RXM35M3V1B9","FHA50AVEB / RXM50M3V1B9","FHA60AVEB / RXM60M3V1B9"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","3.40"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","6.24"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","191"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","3.40"]
["","Класс энергоэффективности","","","A++"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.43"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","979"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","456"]
["","EER","","","3.73"]
["","COP","","","4.08"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A"]
["","","Нагрев","","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","4.00"]
["Примечания","","","","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(2) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Outdoor unit","","","","","RXM50M3V1B9","RXM60M3V1B9"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","5.00","5.70"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","6.00","7.20"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","3.21","3.29"]
["","COP","","","","3.35","3.32"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","780","867"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","B","A"]
["","","Нагрев","","","C","C"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","A+","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","5.00","5.70"]
["","SEER","","","","5.92","6.08"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","295","328"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","A","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","4.35","4.71"]
["","SCOP/A","","","","3.86","3.87"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","3.85","4.08"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","1578","1704"]