{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":20,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RZAG-NV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZAG71N7V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZAG71N2V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZAG100N7V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZAG100N7V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZAG100N2V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZAG100N2V1B","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZAG125N2V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZAG125N2V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZAG125N2V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZAG125N7V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZAG125N7V1B","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZAG125N7V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZAG140N2V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZAG140N2V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZAG140N7V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZAG140N7V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","6.55","6.55","7.86","8.60","8.60","7.86","8.80","11.0","9.72","","","","9.41","10.6"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","363","363","423","387","387","423","825","662","747","","","","855","761"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.1","12.1","12.1","","","","13.4","13.4"]
["","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A++","A+++","A+++","A++"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","9.00","9.52","9.52","","","","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.14","4.14","4.30","4.51","4.51","4.30","3.90","4.23","4.43","","","","4.40","4.22"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1,591","1,591","2,540","2,422","2,422","2,540","3,231","3,153","3,010","","","","3,026","3,159"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","","","","","","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","","","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","","","","","","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","","","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","","","","A++","A++","A++","","","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","","","6.80","6.80"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","7.90","7.90","7.90","","","7.90","7.90"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","","","","301","301","301","","","301","301"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","","","","A++","A++","A++","","","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","","","","","4.70","4.70","4.70","","","4.70","4.70"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","4.61","4.61","4.61","","","4.61","4.61"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","","","","1,427","1,427","1,427","","","1,427","1,427"]