{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-CB / RXA-B8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA42C2V1BB / RXA42B5V1B8","FTXA50C2V1BB / RXA50B5V1B8"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.70","1.70"]
["","Ном.","","кВт","4.20","5"]
["","Макс.","","кВт","5","5.30"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.70","1.70"]
["","Ном.","","кВт","5.40","5.80"]
["","Макс.","","кВт","6","6.50"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.99","3.68"]
["","COP","","","4.12","4"]
["","Годовое потребление энергии","","kWh","526","679"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","4.20","5"]
["","SEER","","","7.50","7.33"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","196","239"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","3.80","4"]
["","SCOP/A","","","4.60","4.60"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","3.04","3.19"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1,156","1,218"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]