{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-D / RXF-D9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF60D2V1B / RXF60D5V1B9","FTXF71D2V1B / RXF71D5V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.7","2.3"]
["","Ном.","","кВт","6","7.1"]
["","Макс.","","кВт","7","7.3"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.7","2.3"]
["","Ном.","","кВт","6.4","8.2"]
["","Макс.","","кВт","8","9"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.25","2.56"]
["","COP","","","3.93","3.15"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","923","1387"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","E"]
["","","Нагрев","","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A++","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","6","7.1"]
["","SEER","","","6.15","5.15"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","342","483"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","4.8","6.2"]
["","SCOP/A","","","4.06","3.81"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","4.24","5.02"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1654","2275"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]