{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-E / RXF-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20E5V1B / RXF20C5V1B","FTXF25E5V1B / RXF25C5V1B","FTXF35E5V1B / RXF35C5V1B","FTXF42E5V1B / RXF42C5V1B"]
["Наружный блок","","","","RXF20C5V1B","RXF25C5V1B","RXF35C5V1B","RXF42C5V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Ном.","","кВт","2","2.5","3.3","4.2"]
["","Макс.","","кВт","2.4","2.8","3.8","4.3"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Ном.","","кВт","2.4","2.8","3.5","4.6"]
["","Макс.","","кВт","3.3","3.7","4.4","5"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.38","3.24","3.3","3.3"]
["","COP","","","3.75","3.73","3.72","3.71"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2","2.5","3.5","4.2"]
["","SEER","","","6.22","6.22","6.22","6.5"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","113","141","197","226"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A+","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.2","2.4","2.6","3.3"]
["","SCOP/A","","","4.11","4.11","4.11","4.3"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","1.91","2","2.22","2.61"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","749","817","885","1075"]
["Примечания","","","","(1) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью и сертификатом Eurovent","(1) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью и сертификатом Eurovent","(1) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью и сертификатом Eurovent","(1) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью и сертификатом Eurovent"]
["","","","","(2) - Номинальные значения теплопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 20°C c.т., температура наружного воздуха: 7°C c.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью","(2) - Номинальные значения теплопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 20°C c.т., температура наружного воздуха: 7°C c.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью","(2) - Номинальные значения теплопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 20°C c.т., температура наружного воздуха: 7°C c.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью","(2) - Номинальные значения теплопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 20°C c.т., температура наружного воздуха: 7°C c.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью"]
["","","","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]