{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-E / RXF-E"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20E5V1B / RXF20E5V1B","FTXF25E5V1B / RXF25E5V1B","FTXF35E5V1B / RXF35E5V1B","FTXF42E5V1B / RXF42E5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF20E5V1B","RXF25E5V1B","RXF35E5V1B","RXF42E5V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Ном.","","кВт","2.00","2.50","3.30","4.20"]
["","Макс.","","кВт","2.4","2.8","3.8","4.3"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.30","1.30","1.30","1.40"]
["","Ном.","","кВт","2.40","2.80","3.50","4.60"]
["","Макс.","","кВт","3.30","3.70","4.40","5.00"]
["Номинальная эффективность","COP","","","3.75","3.73","3.72","3.71"]
["","EER","","","3.38","3.24","3.30","3.30"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A"]
["Примечания","","","","(1) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью и сертификатом Eurovent","(1) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью и сертификатом Eurovent","(1) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью и сертификатом Eurovent","(1) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью и сертификатом Eurovent"]
["","","","","(2) - Номинальные значения теплопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 20°C c.т., температура наружного воздуха: 7°C c.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью","(2) - Номинальные значения теплопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 20°C c.т., температура наружного воздуха: 7°C c.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью","(2) - Номинальные значения теплопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 20°C c.т., температура наружного воздуха: 7°C c.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью","(2) - Номинальные значения теплопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 20°C c.т., температура наружного воздуха: 7°C c.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью"]
["","","","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]