{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-A / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM25A2V1B / RXM25A5V1B9","FTXM25A5V1B / RXM25A5V1B9","FTXM35A2V1B / RXM35A5V1B9","FTXM35A5V1B / RXM35A5V1B9","FTXM50A2V1B / RXM50A5V1B9","FTXM50A5V1B / RXM50A5V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","0.9","0.9","0.9","0.9","1.7","1.7"]
["","Ном.","","кВт","2.5","2.5","3.5","3.5","5","5"]
["","Макс.","","кВт","3.8","3.8","4.4","4.4","5.3","5.3"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","0.8","0.8","0.8","0.8","1.7","1.7"]
["","Ном.","","кВт","2.8","2.8","4","4","5.8","5.8"]
["","Макс.","","кВт","5","5","5.5","5.5","6.5","6.5"]
["Номинальная эффективность","EER","","","5.2","5.2","4.63","4.63","3.68","3.68"]
["","COP","","","5","5","4.55","4.55","3.95","3.95"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","240","240","378","378","679","679"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.5","2.5","3.5","3.5","5","5"]
["","SEER","","","9.47","9.47","9.25","9.25","7.8","7.8"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","92","92","132","132","224","224"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","2.4","2.4","2.5","2.5","4.5","4.5"]
["","SCOP/A","","","5.2","5.2","5.2","5.2","4.8","4.8"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","2.4","2.4","2.5","2.5","4.5","4.5"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","647","647","673","673","1312","1312"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(1) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(1) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(1) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(1) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(1) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(2) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]