{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":16,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXM20A5V1B","FTXM20A2V1B","FTXM25A5V1B","FTXM35A5V1B","FTXM35A2V1B","FTXM42A2V1B","FTXM42A5V1B","FTXM50A5V1B","FTXM50A2V1B","FTXM60A2V1B","FTXM71A2V1B"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","0.019","0.019","0.019","0.029","0.029","0.031","0.031","0.034","0.034","0.035","0.037"]
["","Hагрев","","Ном.","кВт","0.018","0.018","0.018","0.019","0.019","0.035","0.035","0.036","0.036","0.034","0.041"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","298","298","298","298","298","298","298","298","298","298","298"]
["","","","Ширина","мм","804","804","804","804","804","804","804","804","804","997","997"]
["","","","Глубина","мм","252","252","252","252","252","252","252","252","252","292","292"]
["Масса","Блок","","","кг","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","14.5","14.5"]
["Вентилятор","Расход воздуха","Охлаждение","Выс.","м³/мин","11.9","11.9","11.9","13.2","13.2","13.3","13.3","12.7","12.7","15.6","15.8"]
["","","","Средн.","м³/мин","8.9","8.9","8.9","9.4","9.4","9.8","9.8","10.4","10.4","13.4","13.6"]
["","","","Низк.","м³/мин","6.3","6.3","6.3","7.1","7.1","7.2","7.2","7.8","7.8","11.2","11.4"]
["","","","Тихая работа","м³/мин","4.9","4.9","4.9","4.6","4.6","5.0","5.0","5.9","5.9","8.6","9.3"]
["","","Hагрев","Выс.","м³/мин","11.4","11.4","11.4","11.1","11.1","14.0","14.0","14.5","14.5","15.9","17.3"]
["","","Нагрев","Средн.","м³/мин","9.2","9.2","9.2","9.4","9.4","10.0","10.0","11.5","11.5","14.6","15.3"]
["","","Hагрев","Низк.","м³/мин","6.9","6.9","6.9","6.9","6.9","7.1","7.1","8.6","8.6","11.8","12.3"]
["","","","Тихая работа","м³/мин","4.9","4.9","4.9","5.1","5.1","5.3","5.3","6.9","6.9","10.5","11.2"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБA","54","54","54","58","58","60","60","60","60","60","60"]
["","Отопление","","","дБA","53","53","53","53","53","60","60","60","60","59","61"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Выс.","дБA","41","41","41","45","45","45","45","46","46","46","47"]
["","","","Средн.","дБA","33","33","33","37","37","38","38","40","40","42","43"]
["","","","Низк.","дБA","25","25","25","29","29","30","30","33","33","37","38"]
["","","","Тихая работа","дБA","19","19","19","19","19","21","21","27","27","30","32"]
["","Hагрев","","Выс.","дБA","39","39","39","39","39","45","45","46","46","45","46"]
["","Нагрев","","Средн.","дБA","34","34","34","35","35","37","37","41","41","41","42"]
["","Hагрев","","Низк.","дБA","26","26","27","28","28","29","29","34","34","36","37"]
["","","","Тихая работа","дБA","20","20","20","20","20","21","21","31","31","33","34"]
["Хладагент","ПГП","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","мм","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["","Газ","","НД","мм","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","Дренаж","","","","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Системы управления","Инфракрасный пульт ДУ","","","","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86"]
["","Проводной пульт дистанционного управления","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Стандартные аксессуары","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation plate","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screw cover","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Электропитание","Наименование","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Электропитание-=-Напряжение-=-В","","","В","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м"]
["Стандартные аксессуары","FTXM60A2V1B","","","","","","","","","","","","","1"]
["","FTXM71A2V1B","","","","","","","","","","","","","","1"]