{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":18,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 5MXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM20R2V1B / FTXM35R2V1B / FTXM35R2V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM20R5V1B / FTXM35R5V1B / FTXM35R5V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM42R2V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM42R5V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM20R2V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B9","FTXM20R5V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B9"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","8.00","7.80","8.00","8.00","8.00","7.80","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00"]
["Space cooling","SEER","","","7.29","7.55","7.29","7.17","7.18","7.55","7.17","7.18","7.18","7.18","6.85","6.85","6.84","6.84"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","387","366","387","391","392","366","391","392","391","391","411","411","410","410"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","8.00","7.80","8.00","8.00","8.00","7.80","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","6.46","6.46","6.46","5.60","6.46","6.46","5.60","6.46","5.60","5.60","5.20","5.20","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","4.34","4.50","4.34","4.35","4.20","4.50","4.35","4.20","4.36","4.36","4.21","4.21","4.26","4.26"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,083","2,010","2,083","1,803","2,152","2,010","1,803","2,152","1,799","1,799","1,731","1,731","1,478","1,478"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВт/ч","1,047","940","1,047","1,077","1,073","940","1,077","1,073","1,075","1,075","1,199","1,199","1,202","1,202"]
["","EER","","","3.82","4.15","3.82","3.71","3.73","4.15","3.71","3.73","3.72","3.72","3.34","3.34","3.33","3.33"]
["","COP","","","4.28","4.58","4.28","4.08","3.99","4.58","4.08","3.99","4.09","4.09","3.74","3.74","3.69","3.69"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]