{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":18,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / RXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R5V1B / RXM20N5V1B9","FTXM20R2V1B / RXM20N5V1B9","FTXM20R2V1B / RXM20N2V1B9","FTXM25R2V1B / RXM25N5V1B9","FTXM25R5V1B / RXM25N5V1B9","FTXM20R5V1B / RXM20N2V1B9","FTXM25R5V1B / RXM25N2V1B9","FTXM25R2V1B / RXM25N2V1B9","FTXM35R5V1B / RXM35N5V1B9","FTXM35R2V1B / RXM35N5V1B9","FTXM35R2V1B / RXM35N2V1B9","FTXM35R5V1B / RXM35N2V1B9","FTXM50R2V1B / RXM50N2V1B9","FTXM60R2V1B / RXM60N2V1B9"]
["Наружный блок","","","","RXM20N5V1B9","RXM20N5V1B9","RXM20N5V1B9","RXM25N5V1B9","RXM25N5V1B9","RXM20N5V1B9","RXM25N5V1B9","RXM25N5V1B9","RXM35N5V1B9","RXM35N5V1B9","RXM35N5V1B9","RXM35N5V1B9","RXM50N2V1B9","RXM60N2V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.30","1.30","","1.30","1.30","","","","1.40","1.40","","","1.70","1.70"]
["","Ном.","","кВт","2.00","2.00","","2.50","2.50","","","","3.40","3.40","","","5.00","6.00"]
["","Макс.","","кВт","2.60","2.60","","3.20","3.20","","","","4.00","4.00","","","6.00","7.00"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","1.30","1.30","","1.30","1.30","","","","1.40","1.40","","","1.70","1.70"]
["","Ном.","","кВт","2.50","2.50","","2.80","2.80","","","","4.00","4.00","","","5.80","7.00"]
["","Макс.","","кВт","3.50","3.50","","4.70","4.70","","","","5.20","5.20","","","7.70","8.00"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","219","219","","278","278","","","","402","402","","","679","885"]
["","COP","","","5.00","5.00","","5.00","5.00","","","","4.04","4.04","","","4.00","3.61"]
["","EER","","","4.57","4.57","","4.50","4.50","","","","4.23","4.23","","","3.68","3.39"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","","A","A","","","","A","A","","","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","","A","A","","","","A","A","","","A","A"]
["Примечания","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","","","1.30","","","1.30","1.30","1.30","","","1.40","1.40"]
["","Ном.","","кВт","","","2.00","","","2.00","2.50","2.50","","","3.40","3.40"]
["","Макс.","","кВт","","","2.60","","","2.60","3.20","3.20","","","4.00","4.00"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","","","1.30","","","1.30","1.30","1.30","","","1.40","1.40"]
["","Ном.","","кВт","","","2.50","","","2.50","2.80","2.80","","","4.00","4.00"]
["","Макс.","","кВт","","","3.50","","","3.50","4.70","4.70","","","5.20","5.20"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","","4.57","","","4.57","4.50","4.50","","","4.23","4.23"]
["","COP","","","","","5.00","","","5.00","5.00","5.00","","","4.04","4.04"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","","219","","","219","278","278","","","402","402"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","","A","","","A","A","A","","","A","A"]
["","","Нагрев","","","","A","","","A","A","A","","","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","A+++","","","A+++","A+++","A+++","","","A+++","A+++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","2.00","","","2.00","2.50","2.50","","","3.40","3.40"]
["","SEER","","","","","8.65","","","8.65","8.65","8.65","","","8.65","8.65"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","81","","","81","101","101","","","138","138"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","A+++","","","A+++","A+++","A+++","","","A+++","A+++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","2.30","","","2.30","2.40","2.40","","","2.50","2.50"]
["","SCOP/A","","","","","5.10","","","5.10","5.10","5.10","","","5.10","5.10"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","","2.24","","","2.24","2.30","2.30","","","2.35","2.35"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","632","","","632","659","659","","","687","687"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","","A+++ ~ D","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]