{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTYN-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTYN20LV1B","FTYN25LV1B","FTYN35LV1B","FTYN50LV1B","FTYN60LV1B"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","Выс.","дБ(A)","","38","40","42","46"]
["","","Тихая работа","дБ(A)","","25","27","34","37"]
["","","Низк.","дБ(A)","","27","29","36","40"]
["","Охлаждение","Средн.","дБ(A)","31"]
["","","Тихая работа","дБ(A)","24","25","27","34","37"]
["","","Сверхвыс.","дБ(A)","37","39","41","44","48"]
["","","Низк.","дБ(A)","25","27","29","36","40"]
["","","Выс.","дБ(A)","36","38","40","42","46"]
["","","Ном.","дБ(A)","","33","35","39","43"]
["","Охлаждение","Ном.","дБ(A)","31","33","35","39","43"]
["Подсоединения труб","Дренаж","","","19","19","19","19.05","19.05"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","Ном.","кВт","0.65","0.032","0.040","0.057","0.072"]
["","Hагрев","Ном.","кВт","0.56","0.032","0.040","0.057","0.072"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","800","800","800","1,065","1,065"]
["","","Глубина","мм","206","206","206","224","224"]
["","","Высота","мм","288","288","288","310","310"]
["Корпус","Цвет","","","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый"]
["Масса","Блок","","кг","9","9","9","14","14"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","Гц","50","50","50","50","50"]
["","Наименование","","","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Напряжение","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Примечания","","","","(1) - Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки)","(1) - Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки)","(1) - Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки)","(1) - Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки)","(1) - Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки)"]
["","","","","(2) - Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.","(2) - Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.","(2) - Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.","(2) - Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.","(2) - Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления."]