{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB9 / RZASG100M7V1B","FUA125AVEB9 / RZASG125M7V1B","FUA71AVEB / RZASG71M2V1B","FUA71AVEB9 / RZASG71M2V1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZASG140M7V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","","","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","","","6.16","6.16"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","386","386"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","","","6.80","6.80"]
["","Класс энергоэффективности","","","","","A++","A++"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","kW","","","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","","","3.90","3.90"]
["","Класс энергоэффективности","","","","","A","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","1,615","1,615"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","","","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","kW","9.5","12.1","","","13.4"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","kW","10.8","13.5","","","15.5"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","9.5","12.1","","","13.4"]
["","SEER","","","5.83","5.49","","","8.56"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","570","1322","","","939"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","6","6","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.01","3.84","","","5.00"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2095","2188","","","2185"]
["Примечания","","","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","","","","A+++ ~ D"]