{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZQSG100L8Y1B","FVA125AMVEB / RZQSG125L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","9.5","12.0","13.4"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","5.50","5.50","5.31"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","605","764","1,515"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","9.50","12.00","13.40"]
["","Класс энергоэффективности","","","A","A"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","7.60","7.60","11.47"]
["","SCOP/A","","","4.01","3.85","3.69"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","2,654","2,764","4,350"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","1,480","2,135"]
["","EER","","","3.21","2.81","2.51"]
["","COP","","","3.61","3.41","3.41"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","C"]
["","","Нагрев","","A","B"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","10.8","13.5","15.5"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]