{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25L2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35L2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50L2V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.4","1.7"]
["","Макс.","","кВт","3.0","3.8","5.6"]
["","Ном.","","кВт","2.5 (3)","3.5 (3)","5.0 (3)"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","6.35","6.35","6.35"]
["","Газ","НД","мм","9.5","9.5","12.7"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","270","470","755"]
["","EER","","","4.63","3.72","3.31"]
["","COP","","","4.42","3.75","3.69"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","3.4 (4)","4.5 (4)","5.8 (4)"]
["","Мин.","","кВт","1.3","1.4","1.7"]
["","Макс.","","кВт","4.5","5.0","8.1"]
["Примечания","","","","(1) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)","(1) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)","(1) - Класс энергопотребления: шкала от A (более энергоэффект.) до G (менее энергоэффект.)"]
["","","","","(2) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)","(2) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)","(2) - Годовое потребление энергии: на основе среднего использования в течение 500 часов ежегодной работы при полной нагрузке (номинальные условия)"]
["","","","","(3) - Охлаждение: темп. внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°С по сухому термометру, 24°С по влажному термометру.","(3) - Охлаждение: темп. внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°С по сухому термометру, 24°С по влажному термометру.","(3) - Охлаждение: темп. внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°С по сухому термометру, 24°С по влажному термометру."]
["","","","","(4) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(4) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB","(4) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(5) - 220 В","(5) - 220 В","(5) - 220 В"]
["","","","","(6) - 230 В","(6) - 230 В","(6) - 230 В"]
["","","","","(7) - 240В","(7) - 240В","(7) - 240В"]
["","","","","(8) - При подсоединении к наружному блоку многоблочной системы, см. технические характеристики подсоединяемого наружного блока.","(8) - При подсоединении к наружному блоку многоблочной системы, см. технические характеристики подсоединяемого наружного блока.","(8) - При подсоединении к наружному блоку многоблочной системы, см. технические характеристики подсоединяемого наружного блока."]