{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK70ZW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK70ZVM-W"]
["Тип","","","","","Увлажняющий воздухоочиститель"]
["Применение","","","","","Напольный тип"]
["Корпус","Цвет","","","","White (9.9YR/9.4/0.2)"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","760"]
["","","","Ширина","мм","315"]
["","","","Глубина","мм","315"]
["Масса","Блок","","","кг","12.5"]
["Обслуживаемая площадь","м²","","","","48 (1), 96 (2)"]
["CADR","м³/ч","","","","375"]
["Режим очистки воздуха","Входная мощность","","Turbo","кВт","0.082"]
["","","","M","кВт","0.020"]
["","","","L","кВт","0.011"]
["","","","Бесшумный","кВт","0.010"]
["Режим увлажнения","Входная мощность","","Turbo","кВт","0.084"]
["","","","M","кВт","0.023"]
["","","","L","кВт","0.012"]
["","","","Бесшумный","кВт","0.010"]
["","Емкость водяного бака","","","л","3.4"]
["Уровень звукового давления","Режим очистки воздуха","","Turbo","дБ(A)","54"]
["","","","Средн.","дБ(A)","37"]
["","","","Низк.","дБ(A)","27"]
["","","","Бесшумный","дБ(A)","18"]
["","Режим увлажнения","","Turbo","дБ(A)","54"]
["","","","Средн.","дБ(A)","37"]
["","","","Низк.","дБ(A)","27"]
["","","","Бесшумный","дБ(A)","18"]
["Вентилятор","Расход воздуха","Режим очистки воздуха","Turbo","м³/ч","420"]
["","","","Средний уровень","м³/ч","210"]
["","","","Низк.","м³/ч","132"]
["","","","Бесшумный","м³/ч","84"]
["","","Режим увлажнения","Turbo","м³/ч","420"]
["","","","Средний уровень","м³/ч","210"]
["","","","Низк.","м³/ч","132"]
["","","","Бесшумный","м³/ч","84"]
["Dust collecting method","","","","","Электростатический HEPA-фильтр"]
["Deodorizing method","","","","","Стримерный разряд + дезодорирующий катализатор"]
["Стандартные аксессуары","Электростатический HEPA-фильтр","","","","1"]
["","Увлажняющий фильтр","","","","2"]
["","Дезодорирующий фильтр","","","","1"]
["","Руководство по установке и эксплуатации","","","","1"]
["","Колесико","","","","4"]
["Шнур питания","м","","","","2"]
["Power supply","Фаза","","","","1~"]
["","Частота","","","Гц","50/60"]
["","Напряжение","","","V","220-240/220-230"]
["Примечания","","","","","(1) - Обслуживаемая площадь соответствует работе блока при максимальной скорости вентилятора (HH). Обслуживаемая площадь помещения — это пространство, из которого может быть удалено определенное количество частиц пыли за 30 минут."]
["","","","","","(2) - Преобразовано в стандарты NRCC на основе результатов испытаний в соответствии с JEM1467."]
["","","","","","(3) - Преобразовано в стандарты CADR на основе результатов испытаний в соответствии с JEM1467."]
["","","","","","(4) - Расходуемый объем увлажнения изменяется в зависимости от температуры и влажности воздуха наружного и в помещении. Условия измерения: 20°C температура, 30% влажность."]
["","","","","","(5) - Уровни звукового давления в процессе работы представляют собой средние значения, измеряемые на расстоянии 1 м от передней, левой, правой и верхней стороны блока. (Эти значения равны значению в безэховой камере)"]
["","","","","","(6) - Электростатический HEPA-фильтр и увлажняющие фильтры установлены в блоке."]
["","","","","","(7) - Требования согласно JEM1467."]
["","","","","","(8) - «HI» (Выс.) отображается, когда концентрация PM2,5 превышает 99 мкг/м3."]