{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS20K3V1B","RXS20K2V1B","RXS25K3V1B","RXS25K2V1B","RXS35K2V1B","RXS42K2V1B","RXS50K2V1B"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","","Выс.","дБ(A)","47","","47","","48","48","48"]
["","Охлаждение","","Выс.","дБ(A)","46","","46","","48","48","48"]
["Стандартные аксессуары","Соединение (дренаж)","","","","1","","1"]
["","Инструкции по установке","","","","1","","1","","1","1","1"]
["Хладагент","Charge","","","TCO2Eq","2.1","","2.1","","2.5","2.7","3.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Заправка","","","кг","1.0","","1.0","","1.2","1.3","1.7"]
["","Type","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Двигатель вентилятора","Скорость","Охлаждение","Самый низкий","об/мин","780","","780","","780","790","670"]
["","","Hагрев","Самый низкий","об/мин","740","","740","","740","780","670"]
["Подсоединения труб","Перепад уровней","IU - OU","Макс.","м","15","","15","","15","15","20"]
["","Дополнительная заправка хладагента","","","кг/м","0,02 (для длины труб свыше 10 м)","","0,02 (для длины труб свыше 10 м)","","0,02 (для длины труб свыше 10 м)","0,02 (для длины труб свыше 10 м)","0,02 (для длины труб свыше 10 м)"]
["Компрессор","Тип","","","","Герметичный компрессор ротационного типа","","Герметичный компрессор ротационного типа","","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа","Герметичный компрессор ротационного типа"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","765","","765","","765","765","825"]
["","","","Глубина","мм","285","","285","","285","285","300"]
["","","","Высота","мм","550","","550","","550","550","735"]
["Вес","Блок","","","кг","34","","34","","34","39","47"]
["Fan","Расход воздуха","Hагрев","Сверхнизкий","куб. фт/мин","","","","","904","960","1,522"]
["","","Охлаждение","Сверхнизкий","куб. фт/мин","","","","","1,063","1,080","1,727"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","","1~","","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","","50","","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","220-240","","220-240","","220-240","220-240","220-240"]
["Примечания","","","","","(1) - 220 В","(1) - 220 В","(1) - 220 В","(1) - 220 В","(1) - 220 В","(1) - 220 В","(1) - 220 В"]
["","","","","","(2) - 230 В","(2) - 230 В","(2) - 230 В","(2) - 230 В","(2) - 230 В","(2) - 230 В","(2) - 230 В"]
["","","","","","(3) - 240В","(3) - 240В","(3) - 240В","(3) - 240В","(3) - 240В","(3) - 240В","(3) - 240В"]
["","","","","","(4) - SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха","","(4) - SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха","","(4) - Содержит фторированные парниковые газы","(4) - Содержит фторированные парниковые газы","(4) - Содержит фторированные парниковые газы"]
["","","","","","(5) - Содержит фторированные парниковые газы","","(5) - Содержит фторированные парниковые газы"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","","550","","550"]
["","","","Ширина","мм","","765","","765"]
["","","","Глубина","мм","","285","","285"]
["Масса","Блок","","","кг","","34","","34"]
["Двигатель вентилятора","Скорость","Охлаждение","Самый низкий","об/мин","","780","","780"]
["","","Нагревание","Самый низкий","об/мин","","740","","740"]
["Компрессор","Тип","","","","","Герметичный компрессор ротационного типа","","Герметичный компрессор ротационного типа"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","Темп. нар. возд.","Мин.","°CDB","","-10","","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","","46","","46"]
["","Hагрев","Темп. нар. возд.","Мин.","°CWB","","-15","","-15"]
["","","","Макс.","°CWB","","18","","18"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Выс.-=-дБ(A)","дБ(A)","","46","","46"]
["","Hагрев","","Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Выс.-=-дБ(A)","дБ(A)","","47","","47"]
["Хладагент","Тип","","","","","R-410A","","R-410A"]
["","Заправка","","","кг","","1.0","","1.0"]
["","Заправка","","","tCO2Eq","","2.1","","2.1"]
["","ПГП","","","","","2087.5","","2087.5"]
["Подсоединение труб","Длина трубы","Макс.","НБ - ВБ","м","","20","","20"]
["Подсоединения труб","Дополнительная заправка хладагента","","","кг/м","","0,02 (для длины труб свыше 10 м)","","0,02 (для длины труб свыше 10 м)"]
["","перепад уровня","IU - OU","Макс.","м","","15","","15"]
["Стандартные аксессуары","Installation manual","","","","","1","","1"]
["","Joint (drain)","","","","","1","","1"]
["Электропитание","Фаза","","","","","1~","","1~"]
["","Частота","","","Гц","","50","","50"]
["","Напряжение","","","V","","220-240","","220-240"]
["Стандартные аксессуары","Сливная пробка","","","","","","","","1","1","1"]